ANNEX II

Critical raw materials

List of critical raw materials

The following raw materials are considered to be critical raw materials:

1. antimony

2. arsenic

3. bauxite/dialuminum trioxide/aluminium

4. barite

5. beryllium

6. bismuth

7. boron

8. cobalt

9. coking coal

10. copper

11. feldspar

12. fluorite

13. gallium

14. germanium

15. hafnium

16. helium

17. heavy rare earths

18. light rare earths

19. lithium

20. magnesium

21. manganese

22. graphite

23. nickel — battery grade

24. niobium

25. phosphorite

26. phosphorus

27. platinum group metals

28. scandium

29. silicon metal

30. strontium

31. tantalum

32. titanium metal

33. tungsten

34. vanadium
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